**Załącznik nr 2**

**Nr postępowania: WYPAS-16/2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymaganego parametru** | **TAK/NIE** | **WSKAZAĆ** |
| 1 | Producent |  |  |
| 2 | Model |  |  |
| 3 | Rok produkcji |  |  |
| **Parametry ramienia wysięgnikowego:** | | | |
| 4 | Moc ciągnika max 100 KM |  |  |
| 5 | Masa własna ciągnika max 4 000 kg |  |  |
| 6 | Zasięg ramienia: min. 5 m |  |  |
| 7 | Oświetlenie drogowe |  |  |
| 8 | Sterowanie linkowe |  |  |
| 9 | Montaż na tylnym TUZ kat. II |  |  |
| 10 | Stopy podporowe, ułatwiające magazynowanie maszyny |  |  |
| 11 | Układ hydrauliczny |  |  |
| **Parametry głowicy koszącej:** | | | |
| 12 | Głowica kompatybilna z ramieniem wysięgnikowym |  |  |
| 13 | Szerokość robocza: min. 1,20 m |  |  |
| 14 | Liczba noży: min. 10 |  |  |
| 15 | Noże typu młotek/łopatka |  |  |
| 16 | Średnica wału bijakowego min. 133 mm |  |  |
| 17 | Płozy boczne |  |  |