|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis wymaganego parametru** | **TAK/NIE** | **WSKAZAĆ** |
| 1 | Producent |  |  |
| 2 | Model |  |  |
| 3 | Rok produkcji |  |  |
| 4 | Ciągnik jednoosiowy na gąsienicach przystosowany do pracy co najmniej z narzędziami czołowymi |  |  |
| 5 | Silnik benzynowy nie mniejszy niż 0,35 dm3 chłodzony powietrzem |  |  |
| 6 | Napęd hydrostatyczny |  |  |
| 7 | Moc silnika minimum 10 KM |  |  |
| 8 | Licznik motogodzin |  |  |
| 9 | Kierownica wychylna w obie strony, regulowana na wysokość z systemem tłumienia drgań |  |  |
| 10 | Zmiana kierunku jazdy płynna |  |  |
| 11 | Szerokość gąsienicy minimum 18 cm |  |  |
| 12 | Masa własna zestawu (ciągnik na gąsienicach + kosiarka bijakowa) nie większa niż 400 kg |  |  |
|
| 13 | Kosiarka bijakowa o szerokości koszenia nie mniej niż 70 cm |  |  |
| 14 | Wysokość koszenia wielostopniowa ustawiana ręcznie i posiadająca zakres co najmniej od 20 mm |  |  |
|
| 15 | Kosiarka bijakowa o szerokości większej niż szerokość ciągnika z gąsienicami, montowana od czoła |  |  |
|
| 16 | Liczba noży w kosiarce bijakowej nie mniejsza niż 32 |  |  |
| 17 | Wał podporowy lub koła podporowe zamontowane na kosiarce bijakowej |  |  |
| 18 | Hamulec bezpieczeństwa |  |  |