[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=Budowa i remont urządzeń małej retencji 
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	0	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS   OFERTOWY
afn=       
nb=Budowa i remont urządzeń małej retencji - przebudowa i remont przepustów z piętrzeniem
ab=działki o nr ew. 1767, 1773, 1778, 1777/3, 1777/4 w obrębie Gródek, gmina Gródek, województwo Podlaskie.
ni=Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ai=Sekretariat: ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok.
nk=......................................
dt=.....................................
kln=13101310Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:13101310CPV 452 40000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej.1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=67.8	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=6.9	1	0
op=0	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=11.2	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=prowadnice-28.36kg
id=	3
jm=t	034
ce=0
il=0.15

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=żwir do nawierzchni
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=53.25

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=kruszywo mineralne z frakcją gliny
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=153

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=sprzęt
id=00001	0
jm=km	043
ce=0
il=140

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=sprzęt do transportu betonu
id=00001	0
jm=km	043
ce=0
il=70

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25m3
id=00001	0
jm=m-g	148
ce=0
il=8

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=koparka gasienicowa 0.25m3
id=00001	0
jm=m-g	148
ce=0
il=6

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu
id=1101399	2
jm=kg	033
ce=0
il=373.83

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
il=9.792

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.56

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0
il=6.56

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=gwoździe budowlane
id=1332099	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.601

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=okucia do szandorów
id=1349599	2
jm=kg	033
ce=0
il=81

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h
id=14121	1
jm=m-g	148
ce=0
il=324

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Soltox
id=1412231	2
jm=kg	033
ce=0
il=1.27

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=kliniec do nawierzchni drogowych
id=1600630	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.607

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=pospółka do nawierzchni drogowych
id=1602299	2
jm=m3	060
ce=0
il=12.317

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=żwir do nawierzchni drogowych
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=0
il=16.954

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=kamień łamany do obiektów inżynierskich
id=1630399	2
jm=m3	060
ce=0
il=8.979

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2304100	2
jm=m2	050
ce=0
il=10.15

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=mieszanka betonowa
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=9.188

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. II
id=2600210	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.305

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane kl.III gr. 19-45 mm
id=2600620	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.501

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=holownik 3-4
id=27110	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.137

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=holownik
id=27110	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.533

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=krypa
id=28310	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.659

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0
il=11.805

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=31199	1
jm=m-g	148
ce=0
il=18.06

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=włóknina syntetyczna
id=3900799	2
jm=m2	050
ce=0
il=55.488

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=ciągnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=11.212

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
id=39116	3
jm=m-g	148
ce=0
il=17.6

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.788

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.071

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=drewno opałowe iglaste - szczapy i wałki niekorowane
id=3950101	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.04

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.132

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.848

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0
il=10.748

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
il=17.6

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa do 3.5 t
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.788

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa do 4.5 t
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.132

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=darń
id=3990000	1
jm=m2	050
ce=0
il=14.4

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=nasiona traw
id=3990710	1
jm=kg	033
ce=0
il=0.6

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=beczkowóz ciągniony 2500 dm3
id=39982	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.464

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=kręgi betonowe śr. 1000 mm wys. 500 mm
id=5420004	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=rurki drenarskie ceramiczne śr. 10 cm
id=5505020	2
jm=szt	020
ce=0
il=290

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=rury PEHD, PP lub PVC  SN-8  o śr. wewn. 800 mm
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=20.4

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=rury PEHD, PP lub PVC  SN-8  o śr. wewn. 800 mm'
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=10.2

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
il=18

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=giętarka do prętów śr. do 40 mm
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.466

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=nożyce do prętów
id=71230	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.759

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=prościarka do prętów śr. 4-10 mm
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.319

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=21.204

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=1213.907

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=100
il=0

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=robocizna'
id=999	3
jm=r-g	149
ce=13.5
il=0

[RMS ZEST 57]
ty=R
na=robocizna
id=999	0
jm=r-g	149
ce=0
il=48

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robocizna'
id=999	0
jm=r-g	149
ce=0
il=64

[RMS ZEST 59]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa przepustu o nr ew. Zarządu Zlewni - 20/1 PP o średnicy 80cm, długość 10m na dz. nr ew. 1767 CPV - 45240000 - 1
wa=0
kn=0	0	0
id=799
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=800
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 57]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=801
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Inwentaryzacja powykonawcza.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 57]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1122
pd=	KNR	15-01 0114-03                      ST-0002	15-01	0114-03                      ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 53]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1123
pd=	KNR	15-01 0115-02                      ST-0002	15-01	0115-02                      ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 53]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=802
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0002	2-01	0419-01                        ST0002		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 1.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2.0*1.0*2.0*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=803
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie terenu budowy między grodziami.
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 53]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=804
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie terenu budowy między grodziami.
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 53]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1127
pd=	KNR	2-01 0215-03                         ST-0002	2-01	0215-03                         ST-0002		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=116.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=116.1	1	2.7*4.3*10		

[RMS 53]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1128
pd=	KNR	2-31 0816-03                      ST-0002	2-31	0816-03                      ST-0002		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 53]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1129
pd=	KNR	2-31 0816-04                        ST-0002	2-31	0816-04                        ST-0002		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	3.0*1.60*0.15		

[RMS 53]
nz=9.43	0	9.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1131
pd=	KNR	4-04 1101-01                       ST-0002	4-04	1101-01                       ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3.23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.23	1	(3.0*1.60*0.15)+(2*3.14*0.4*0.1*10)		

[RMS 53]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=806
pd=	KNR	2-11 0404-01                         ST-0003	2-11	0404-01                         ST-0003		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm - podsypka pod rurociąg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=15.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.52	1	9.70*1.60		

[RMS 53]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1132
pd=	KNR	2-11 0404-02                         ST-0003	2-11	0404-02                         ST-0003		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każdę dalsze 10 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=15.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=15.52	1	9.70*1.60		

[RMS 53]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1124
pd=	KNNR	10 0203-02                         ST-0003	10	0203-02                         ST-0003		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcję wlotu i wylotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.44	1	1.30*0.1*(1.95+1.45)		

[RMS 53]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=810
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0003	10	0205-01                        ST-0003		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu i wylotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=110.5
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=110.5	1	64.00+46.50		

[RMS 53]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1136
pd=	KNR	7-20 0601-01                        ST-0003	7-20	0601-01                        ST-0003		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 65 - długość 1.40m+1.40m+1.20m=4.0m (28.36kg). Kosztorysować prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.029		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1142
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0003	10	0201-02                     ST-0003		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu oraz krawężników przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2.02
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.02	1	1.10+0.75+(1.10*0.15*0.5*2)		

[RMS 53]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1143
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Transport zestawem do transportu betonu do wykonania konstrukcji wlotu i wylotu.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=70
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1141
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0003	2-18	0408-08                          ST-0003		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm - analogia rury o średnicy wewnętrznej 80cm. Kosztorysować rurę o średnicy 80cm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.0		

[RMS 53]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1137
pd=	KNR	2-11 0304-02                    ST-0003	2-11	0304-02                    ST-0003		1
na=Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 46 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.27	1	1.06*1.20		

[RMS 53]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.048	0	0.048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1138
pd=	KNR	2-11 0304-08                            ST-0003	2-11	0304-08                            ST-0003		1
na=Okucia dla szandorów 41-71 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 53]
nz=0.175	0	0.175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1133
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - grunt z wykopu
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=106.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=106.1	1	(2.70*4.3*10.0)-(1.0*10)		

[RMS 53]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1135
pd=	KNR	2-11 0404-01                         ST-0004	2-11	0404-01                         ST-0004		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm - podsypka pod bruk kamienny lub alternatywa-płyty ażurowe.
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=13.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.4	1	13.40		

[RMS 53]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=816
pd=	KNNR	1 0410-01                        ST-0004	1	0410-01                        ST-0004		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - pod umocnienia
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=13.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.4	1	13.40		

[RMS 53]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1134
pd=	KNNR	10 0404-01                       ST-0004	10	0404-01                       ST-0004		1
na=Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.płaskich i sferycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=13.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13.4	1	13.40		

[RMS 53]
nz=0.982	0	0.982
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.246	0	0.246
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=817
pd=	KNR	2-11 0401-11                       ST-0004	2-11	0401-11                       ST-0004		1
na=Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m - na długości 0.50m za krawężnikiem w dnie.
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=0.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.39	1	(1.30*0.30*0.5*2)		

[RMS 53]
nz=2.29	0	2.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1121
pd=	KNR	2-01 0314-01                       ST-0002	2-01	0314-01                       ST-0002		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu ze żwiru nad przepustem  i dojeździe na długości 10m, przy średniej wysokości 0.15m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=10.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.65	1	10.0*7.10*0.15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=820
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=10.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.65	1	10.65		

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1209
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania kruszywa mineralnego z frakcją gliny na wykonanie grodzi i zasypanie przepustu 50%, (50% pozyskać z wykopu pod przepust).
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=61
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	8+53		

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=819
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0004	2-01	0510-03                            ST-0004		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa przepustu o nr ew. Zarządu Zlewni - 39PP o średnicy 80cm, długość 10m na działce nr ew. 1773  CPV - 45240000 - 1
wa=0
kn=0	0	0
id=1144
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=1145
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 57]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1146
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Inwentaryzacja powykonawcza.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 57]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1147
pd=	KNR	15-01 0114-03                      ST-0002	15-01	0114-03                      ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 53]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1148
pd=	KNR	15-01 0115-02                         ST-0002	15-01	0115-02                         ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 53]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1149
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0002	2-01	0419-01                        ST0002		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 1.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2.0*1.0*2.0*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1150
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie terenu budowy między grodziami.
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 53]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1151
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie terenu budowy między grodziami.
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 53]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1152
pd=	KNR	2-01 0215-03                        ST-0002	2-01	0215-03                        ST-0002		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	2.0*3.6*10		

[RMS 53]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1153
pd=	KNR	2-31 0816-03                       ST-0002	2-31	0816-03                       ST-0002		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 53]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1154
pd=	KNR	2-31 0816-04                        ST-0002	2-31	0816-04                        ST-0002		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	3.0*1.60*0.15*2		

[RMS 53]
nz=9.43	0	9.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1155
pd=	KNR	4-04 1101-01                       ST-0002	4-04	1101-01                       ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=3.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.95	1	(3.0*1.60*0.15*2)+(2*3.14*0.4*0.1*10)		

[RMS 53]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1156
pd=	KNR	2-11 0404-01                         ST-0003	2-11	0404-01                         ST-0003		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm - podsypka pod rurociąg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=15.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.52	1	9.70*1.60		

[RMS 53]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1157
pd=	KNR	2-11 0404-02                        ST-0003	2-11	0404-02                        ST-0003		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każdę dalsze 10 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=15.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=15.52	1	9.70*1.60		

[RMS 53]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1158
pd=	KNNR	10 0203-02                      ST-0003	10	0203-02                      ST-0003		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcję wlotu i wylotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.44	1	1.30*0.1*(1.95+1.45)		

[RMS 53]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1159
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0003	10	0205-01                        ST-0003		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu przepustu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=64
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64.00		

[RMS 53]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1160
pd=	KNR	7-20 0601-01                        ST-0003	7-20	0601-01                        ST-0003		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 65 - długość 1.40m+1.40m+1.20m=4.0m (28.36kg). Kosztorysować prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.029		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1161
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0003	10	0201-02                     ST-0003		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu przepustu oraz krawężników przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1.27
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.27	1	1.10+(1.10*0.15*0.5*2)		

[RMS 53]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1162
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Transport zestawem do transportu betonu do wykonania konstrukcji wlotu.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=70
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1243
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Transport wewnętrzny prefabrykatu i montaż jako wylotu na przepuście na wykonanym podkładzie z betonu (prefabrykat przekazany przez inwestora - zdemontowany z przepustu).
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 58]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1163
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0003	2-18	0408-08                          ST-0003		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm - analogia rury o średnicy wewnętrznej 80cm. Kosztorysować rurę o średnicy 80cm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.0		

[RMS 53]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1164
pd=	KNR	2-11 0304-02                       ST-0003	2-11	0304-02                       ST-0003		1
na=Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 46 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.27	1	1.06*1.20		

[RMS 53]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.048	0	0.048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1165
pd=	KNR	2-11 0304-08                       ST-0003	2-11	0304-08                       ST-0003		1
na=Okucia dla szandorów 41-71 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 53]
nz=0.175	0	0.175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1166
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - grunt z wykopu
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=62	1	(2.0*3.6*10.0)-(1.0*10)		

[RMS 53]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1167
pd=	KNR	2-11 0404-01                         ST-0004	2-11	0404-01                         ST-0004		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm - podsypka pod bruk kamienny lub alternatywa-płyty ażurowe.
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=8.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.65	1	8.65		

[RMS 53]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1168
pd=	KNNR	1 0410-01                        ST-0004	1	0410-01                        ST-0004		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - pod umocnienia
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=8.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.65	1	8.65		

[RMS 53]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1169
pd=	KNNR	10 0404-01                              ST-0004	10	0404-01                              ST-0004		1
na=Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.płaskich i sferycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=8.65
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8.65	1	8.65		

[RMS 53]
nz=0.982	0	0.982
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.246	0	0.246
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1170
pd=	KNR	2-11 0401-11                       ST-0004	2-11	0401-11                       ST-0004		1
na=Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m - na długości 0.50m za krawężnikiem w dnie.
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=0.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.39	1	(1.30*0.30*0.5*2)		

[RMS 53]
nz=2.29	0	2.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1171
pd=	KNR	2-01 0314-01                          ST-0002	2-01	0314-01                          ST-0002		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu nad przepustem i dojeździe na długości 10m, przy średniej wysokość 0.15m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=10.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.65	1	10.0*7.10*0.15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1206
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągierm i dojeździe.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=10.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.65	1	10.65		

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1208
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania kruszywa mineralnego z frakcją gliny na wykonanie grodzi i zasypanie przepustu 50%, (50% pozyskać z wykopu pod przepust).
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	8+31		

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1173
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0004	2-01	0510-03                            ST-0004		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa przepustu o nr ew. Zarządu Zlewni - 43PP o średnicy 80cm, długość 10m na działce nr ew. 1778 CPV - 45240000 - 1
wa=0
kn=0	0	0
id=1175
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=1176
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 57]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1177
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Inwentaryzacja powykonawcza.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 57]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1178
pd=	KNR	15-01 0114-03                        ST-0002	15-01	0114-03                        ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 53]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1179
pd=	KNR	15-01 0115-02                     ST-0002	15-01	0115-02                     ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 53]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1180
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0002	2-01	0419-01                        ST0002		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 1.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2.0*1.0*2.0*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1181
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie terenu budowy między grodziami.
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 53]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1182
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie terenu budowy między grodziami.
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 53]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1183
pd=	KNR	2-01 0215-03                        ST-0002	2-01	0215-03                        ST-0002		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=56.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56.1	1	1.7*3.3*10		

[RMS 53]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1184
pd=	KNR	2-31 0816-03                       ST-0002	2-31	0816-03                       ST-0002		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 53]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1185
pd=	KNR	2-31 0816-04                       ST-0002	2-31	0816-04                       ST-0002		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	3.0*1.60*0.15*2		

[RMS 53]
nz=9.43	0	9.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=5.89	0	5.89
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1186
pd=	KNR	4-04 1101-01                       ST-0002	4-04	1101-01                       ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=3.95
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.95	1	(3.0*1.60*0.15*2)+(2*3.14*0.4*0.1*10)		

[RMS 53]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1187
pd=	KNR	2-11 0404-01                         ST-0003	2-11	0404-01                         ST-0003		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm - podsypka pod rurociąg.
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=15.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15.52	1	9.70*1.60		

[RMS 53]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1188
pd=	KNR	2-11 0404-02                        ST-0003	2-11	0404-02                        ST-0003		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każdę dalsze 10 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=15.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=15.52	1	9.70*1.60		

[RMS 53]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1189
pd=	KNNR	10 0203-02                     ST-0003	10	0203-02                     ST-0003		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcję wlotu i wylotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=0.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.44	1	1.30*0.1*(1.95+1.45)		

[RMS 53]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1190
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0003	10	0205-01                        ST-0003		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu przepustu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=64
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64.00		

[RMS 53]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1191
pd=	KNR	7-20 0601-01                       ST-0003	7-20	0601-01                       ST-0003		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 65 - długość 1.40m+1.40m+1.20m=4.0m (28.36kg). Kosztorysować prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.029		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1192
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0003	10	0201-02                     ST-0003		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu przepustu oraz krawężników przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1.27
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.27	1	1.10+(1.10*0.15*0.5*2)		

[RMS 53]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1193
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Transport zestawem do transportu betonu do wykonannia konstrukcji wlotu i wylotu.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=70
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70		

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1194
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Transport wewnętrzny prefabrykatu i montaż jako wylotu na przepuście na wykonanym podkładzie z betonu (prefabrykat przekazany przez inwestora - zdemontowany z przepustu).
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 58]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1195
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0003	2-18	0408-08                          ST-0003		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm - analogia rury o średnicy wewnętrznej 80cm. Kosztorysować rurę o średnicy 80cm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.0		

[RMS 53]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1196
pd=	KNR	2-11 0304-02                          ST-0003	2-11	0304-02                          ST-0003		1
na=Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 46 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.27	1	1.06*1.20		

[RMS 53]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.048	0	0.048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1197
pd=	KNR	2-11 0304-08                       ST-0003	2-11	0304-08                       ST-0003		1
na=Okucia dla szandorów 41-71 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 53]
nz=0.175	0	0.175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1198
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - grunt z wykopu
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=46.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=46.1	1	(1.7*3.3*10.0)-(1.0*10)		

[RMS 53]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1199
pd=	KNR	2-11 0404-01                         ST-0004	2-11	0404-01                         ST-0004		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm - podsypka pod bruk kamienny lub alternatywa-płyty ażurowe.
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=7.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.9	1	7.90		

[RMS 53]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1200
pd=	KNNR	1 0410-01                        ST-0004	1	0410-01                        ST-0004		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - pod umocnienia
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=7.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.9	1	7.90		

[RMS 53]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1201
pd=	KNNR	10 0404-01                       ST-0004	10	0404-01                       ST-0004		1
na=Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.płaskich i sferycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=7.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.9	1	7.90		

[RMS 53]
nz=0.982	0	0.982
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.246	0	0.246
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1202
pd=	KNR	2-11 0401-11                       ST-0004	2-11	0401-11                       ST-0004		1
na=Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m - na długości 0.50m za krawężnikiem w dnie.
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=0.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.39	1	(1.30*0.30*0.5*2)		

[RMS 53]
nz=2.29	0	2.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1203
pd=	KNR	2-01 0314-01                      ST-0002	2-01	0314-01                      ST-0002		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu nad przepustem i dojeździe na długości 10m, przy średniej wysokość 0.15m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=10.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.65	1	10.0*7.10*0.15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1204
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchni drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=10.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.65	1	10.65		

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1207
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania kruszywa mineralnego z frakcją gliny na wykonanie grodzi i zasypanie przepustu 50%, (50% pozyskać z wykopu pod przepust).
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=31
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	8+23		

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1205
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0004	2-01	0510-03                            ST-0004		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Remont przepustu o nr ew. Zarządu Zlewni - 38PP o średnicy 80cm, długość 10m na działce nr ew. 1778, 1777/4 CPV - 45240000 - 1
wa=0
kn=0	0	0
id=1210
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=1213
pd=	KNR	15-01 0114-03                         ST-0002	15-01	0114-03                         ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 53]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1214
pd=	KNR	15-01 0115-02                             ST-0002	15-01	0115-02                             ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 53]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1215
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0002	2-01	0419-01                        ST0002		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 1.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2.0*1.0*2.0*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1216
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie terenu budowy między grodziami.
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 53]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1217
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie terenu budowy między grodziami - 50%.
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=0.5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	1*0.5		

[RMS 53]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1244
pd=	KNR	2-01 0307-01                         ST-0002	2-01	0307-01                         ST-0002		1
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) - wykop wokół wlotu przepustu
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1.2*5.0*1.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1242
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Demontaż wlotu przepustu bez uszkodzenia konstrukcji (prefabrykat do przekazania inwestorowi w stanie nieuszkodzonym).
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 58]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1224
pd=	KNNR	10 0203-02                         ST-0003	10	0203-02                         ST-0003		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcję wlotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=0.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.25	1	1.30*0.1*1.95		

[RMS 53]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1225
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0003	10	0205-01                        ST-0003		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu przepustu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=64
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64.00		

[RMS 53]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1226
pd=	KNR	7-20 0601-01                             ST-0003	7-20	0601-01                             ST-0003		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 65 - długość 1.40m+1.40m+1.20m=4.0m (28.36kg). Kosztorysować prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.029		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1227
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0003	10	0201-02                     ST-0003		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu przepustu oraz krawężnika przed wlotem - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1.27
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.27	1	1.10+(1.10*0.15*0.5*2)		

[RMS 53]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1231
pd=	KNR	2-11 0304-02                       ST-0003	2-11	0304-02                       ST-0003		1
na=Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 46 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.27	1	1.06*1.20		

[RMS 53]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.048	0	0.048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1232
pd=	KNR	2-11 0304-08                        ST-0003	2-11	0304-08                        ST-0003		1
na=Okucia dla szandorów 41-71 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 53]
nz=0.175	0	0.175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1233
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - grunt z wykopu
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1.2*5.0*1.0		

[RMS 53]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1234
pd=	KNR	2-11 0404-01                         ST-0004	2-11	0404-01                         ST-0004		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm - podsypka pod bruk kamienny lub alternatywa-płyty ażurowe.
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=6.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.7	1	6.70		

[RMS 53]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1235
pd=	KNNR	1 0410-01                        ST-0004	1	0410-01                        ST-0004		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - pod umocnienia
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=6.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.7	1	6.70		

[RMS 53]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1236
pd=	KNNR	10 0404-01                         ST-0004	10	0404-01                         ST-0004		1
na=Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.płaskich i sferycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=6.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.7	1	6.70		

[RMS 53]
nz=0.982	0	0.982
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.246	0	0.246
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1237
pd=	KNR	2-11 0401-11                       ST-0004	2-11	0401-11                       ST-0004		1
na=Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m - na długości 0.50m za krawężnikiem w dnie.
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	(1.30*0.30*0.5)		

[RMS 53]
nz=2.29	0	2.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1238
pd=	KNR	2-01 0314-01                        ST-0002	2-01	0314-01                        ST-0002		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu nad przepustem i dojeździe na długości 10m, przy średniej wysokość 0.15m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=10.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.65	1	10.0*7.10*0.15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1239
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchni drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=10.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.65	1	10.65		

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1240
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania kruszywa mineralnego z frakcją gliny na wykonanie grodzi i obsypanie wlotu przepustu.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	8+3		

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1241
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0004	2-01	0510-03                            ST-0004		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Remont przepustu o nr ew. Zarządu Zlewni - 35PP o średnicy 80cm, długość 10m na działce nr ew. 1778, 1777/4 CPV - 45240000 - 1
wa=0
kn=0	0	0
id=1245
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=1246
pd=	KNR	15-01 0114-03                        ST-0002	15-01	0114-03                        ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 53]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1247
pd=	KNR	15-01 0115-02                       ST-0002	15-01	0115-02                       ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 53]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1248
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0002	2-01	0419-01                        ST0002		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 1.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 2.
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2.0*1.0*2.0*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1249
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie terenu budowy między grodziami.
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 53]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1250
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie terenu budowy między grodziami - 50%.
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=0.5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	1*0.5		

[RMS 53]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1251
pd=	KNR	2-01 0307-01                        ST-0002	2-01	0307-01                        ST-0002		1
na=Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II) - wykop wokół wlotu przepustu
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1.2*5.0*1.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1252
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Demontaż wlotu przepustu bez uszkodzenia konstrukcji (prefabrykat do przekazania inwestorowi w stanie nieuszkodzonym).
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 58]
nz=16	0	16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1253
pd=	KNNR	10 0203-02                       ST-0003	10	0203-02                       ST-0003		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcję wlotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=0.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.25	1	1.30*0.1*1.95		

[RMS 53]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1254
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0003	10	0205-01                        ST-0003		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu przepustu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=64
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64.00		

[RMS 53]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1255
pd=	KNR	7-20 0601-01                             ST-0002	7-20	0601-01                             ST-0002		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 65 - długość 1.40m+1.40m+1.20m=4.0m (28.36kg). Kosztorysować prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.029		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1256
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0003	10	0201-02                     ST-0003		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu przepustu oraz krawężnika przed wlotem - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1.27
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.27	1	1.10+(1.10*0.15*0.5*2)		

[RMS 53]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1257
pd=	KNR	2-11 0304-02                          ST-0003	2-11	0304-02                          ST-0003		1
na=Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 46 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.27	1	1.06*1.20		

[RMS 53]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.048	0	0.048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1258
pd=	KNR	2-11 0304-08                               ST-0003	2-11	0304-08                               ST-0003		1
na=Okucia dla szandorów 41-71 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 53]
nz=0.175	0	0.175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1259
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - grunt z wykopu
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1.2*5.0*1.0		

[RMS 53]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1260
pd=	KNR	2-11 0404-01                         ST-0004	2-11	0404-01                         ST-0004		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm - podsypka pod bruk kamienny lub alternatywa-płyty ażurowe.
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=6.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.7	1	6.70		

[RMS 53]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1261
pd=	KNNR	1 0410-01                        ST-0004	1	0410-01                        ST-0004		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną - pod umocnienia
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=6.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.7	1	6.70		

[RMS 53]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1262
pd=	KNNR	10 0404-01                        ST-0004	10	0404-01                        ST-0004		1
na=Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.płaskich i sferycznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=6.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.7	1	6.70		

[RMS 53]
nz=0.982	0	0.982
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.246	0	0.246
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1263
pd=	KNR	2-11 0401-11                       ST-0004	2-11	0401-11                       ST-0004		1
na=Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wys.burt do 0.61-1.50 m - na długości 0.50m za krawężnikiem w dnie.
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	(1.30*0.30*0.5)		

[RMS 53]
nz=2.29	0	2.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1264
pd=	KNR	2-01 0314-01                          ST-0002	2-01	0314-01                          ST-0002		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu nad przepustem i dojeździe na długości 10m, przy średniej wysokość 0.15m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=10.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.65	1	10.0*7.10*0.15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1265
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchni drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=10.65
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10.65	1	10.65		

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1266
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania kruszywa mineralnego z frakcją gliny na wykonanie grodzi i obsypanie wlotu przepustu.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=11
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	8+3		

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1267
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0004	2-01	0510-03                            ST-0004		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 53]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

