[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=Roboty przygotowawcze i konstrukcyjne
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	0	6	0
own=2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  OFERTOWY
nb=Budowa urządzeń małej retencji - zastawki o piętrzeniu poniżej 1.0m
ab=działki nr ew. 211/1, 941 obrębie Trześcianka, gmina Narew, powiat hajnowski.
ni=Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży
ai=ul. Mostowa 25, 17-230 Białowieża
nk=...................................
dt=..................................
kln=13101310CPV-45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=68.4	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=11.3	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=śruba M12/600 z nakr. i podkł.
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=ceownik 100*70, grub. 6mm
id=	3
jm=t	034
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=kantówka 100x150
id=	3
jm=m	040
ce=0
il=7

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=poręcze z rur stalowych (balustrada)
id=	3
jm=m	040
ce=0
il=8.8

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=kruszywo z frakcją gliny
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=191.544

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu
id=1101399	2
jm=kg	033
ce=0
il=395.1

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=koparka jednonaczyniowa 0.60 m3
id=11100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=37.265

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0,25 m3
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
il=25.1

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.429

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 3,0 mm
id=1122323	2
jm=kg	033
ce=0
il=8.946

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.2

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.25

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=gwoździe budowlane
id=1332099	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.97

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=brona talerzowa
id=13331	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.78

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=brona zębata
id=13332	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.109

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=wał łąkowy
id=13351	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.319

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=siewnik do nasion
id=13361	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.416

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=siewnik do nawozów
id=13362	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.185

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=włóka łąkowa
id=13392	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.082

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=klamry ciesielskie
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
il=56

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=okucia do szandorów
id=1349599	2
jm=kg	033
ce=0
il=13.5

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=reper ścienny
id=1361799	1
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=kosze z siatki stalowej
id=1363099	2
jm=m2	050
ce=0
il=70.56

[RMS ZEST 24]
ty=S
na=koparko-odmularka 0.08-0.12 m3
id=13640	1
jm=m-g	148
ce=0
il=7.68

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h
id=14121	1
jm=m-g	148
ce=0
il=486

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Soltox
id=1412231	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.63

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=piasek zwykły
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0
il=135.54

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=pospółka do nawierzchni drogowych
id=1602299	2
jm=m3	060
ce=0
il=13.444

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=żwir do nawierzchni drogowych
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=0
il=4.9

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=kamień łamany do obiektów inżynierskich
id=1630399	2
jm=m3	060
ce=0
il=26.88

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=glina surowa budowlana
id=1640301	2
jm=m3	060
ce=0
il=3.9

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=płyty drogowe żelbetowe pełne
id=2020999	1
jm=m2	050
ce=0
il=350.604

[RMS ZEST 33]
ty=S
na=kafar spalinowy na szynach 0.5-1.0 t
id=21211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=43.05

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2304100	2
jm=m2	050
ce=0
il=3.1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=mieszanka betonowa B-20
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.044

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=mieszanka betonowa B-10
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=2.204

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=beton hydrotechniczny C25/30
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=9.054

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=zaprawa cementowa M-20
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.01

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. II
id=2600210	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.21

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane kl.III gr. 19-45 mm
id=2600620	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.775

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.016

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.018

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=krawędziaki iglaste
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.018

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=holownik 3-4
id=27110	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.173

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=krypa
id=28310	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.709

[RMS ZEST 46]
ty=S
na=żuraw samochodowy 6 t
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0
il=31.638

[RMS ZEST 47]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=31199	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.612

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=wózek spalinowy platforma 2-3 t
id=38223	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.624

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=włóknina syntetyczna 300g/m2
id=3900799	2
jm=m2	050
ce=0
il=100.8

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=ciągnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=112.611

[RMS ZEST 51]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
id=39116	3
jm=m-g	148
ce=0
il=15.629

[RMS ZEST 52]
ty=S
na=ciągnik kołowy 27-39 kW
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.053

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.114

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=drewno opałowe iglaste - szczapy i wałki niekorowane
id=3950101	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.071

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=drewno opałowe
id=3950101	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.06

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=faszyna leśna
id=3950599	2
jm=mp	164
ce=0
il=7.1

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=kiszki z faszyny
id=3950799	2
jm=m2	050
ce=0
il=51

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=kołki faszynowe śr. 4-6 cm dł. 1,0-1,2 m
id=3951003	2
jm=szt	020
ce=0
il=11.34

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=kołki faszynowe śr. 10-12 cm dług. 130-150 cm
id=3951022	2
jm=szt	020
ce=0
il=26.208

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=kołki faszynowe
id=3951099	2
jm=szt	020
ce=0
il=624

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.004

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.37

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.833

[RMS ZEST 64]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
il=15.629

[RMS ZEST 65]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa do ciągnika do 4,5 t
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.053

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=darnina
id=3970000	2
jm=m2	050
ce=0
il=10.9

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=darń
id=3990000	1
jm=m2	050
ce=0
il=71.794

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus)
id=3990400	1
jm=m3	060
ce=0
il=63.726

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=nasiona traw
id=3990710	1
jm=kg	033
ce=0
il=14.706

[RMS ZEST 70]
ty=S
na=beczkowóz ciągniony 2500 dm3
id=39982	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.568

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=kręgi betonowe śr. 1000 mm wys. 500 mm
id=5420004	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.8

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=rurki drenarskie ceramiczne śr. 10 cm
id=5505020	2
jm=szt	020
ce=0
il=88

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 630 mm
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=śruby stalowe z podkładkami i nakrętkami
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
il=3

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=zabezpieczenie z ceownika 60*40, grubość ścianki 40mm - 15.32kg.
id=6801599	2
jm=kg	033
ce=0
il=15.32

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=giętarka do prętów śr. do 40 mm
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.512

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=nożyce do prętów
id=71230	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.814

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=prościarka do prętów śr. 4-10 mm
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.361

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.44

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=2882.626

[RMS ZEST 81]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=100
il=0

[RMS ZEST 83]
ty=R
na=robocizna'
id=999	3
jm=r-g	149
ce=13.5
il=0

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robocizna
id=999	0
jm=r-g	149
ce=0
il=10

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=koszt badań
id=	0
jm=	000
ce=0
il=1

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=ścianka szczelna PVC grub.10mm i długości elementów 1.50m
id=	0
jm=	000
ce=0
il=7

[RMS ZEST 87]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=  CPV 45240000-1
wa=0
kn=0	0	0
id=158
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=358
pd=	KNR	2-01 0122-01                               ST-0001	2-01	0122-01                               ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - rowu opaskowego i wykopu fundamentowego.
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=205.47
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=205.47	1	(51*2.35*0.9)+(5.0*5.0*1.6)+(4.5*4.0*1.6*2)		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=382
pd=	KNR	15-01 0114-03                               ST-0002	15-01	0114-03                               ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1000
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	250*4		

[RMS 80]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=381
pd=	KNR	2-01 0129-02                          ST-0002	2-01	0129-02                          ST-0002		1
na=Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - grub 30cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=360
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=3

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	120*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.0303	0	0.0303
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.1242	0	0.1242
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=380
pd=	KNR	2-01 0129-05                       ST-0002	2-01	0129-05                       ST-0002		1
na=Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 - amortyzacja płyt 15%.
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=360
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	120*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.231	0	0.231
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.9739	0	0.9739
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=383
pd=	KNR	2-01 0129-09                              ST-0002	2-01	0129-09                              ST-0002		1
na=Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=360
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	120*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.1632	0	0.1632
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=0.0371	0	0.0371
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=360
pd=	KNR	2-11 2611-01                              ST-0002	2-11	2611-01                              ST-0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla zastawek Z-7 do Z-10 - kanał oprowadzający w gruncie sypkim
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 80]
nz=1020	0	1020
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=51	0	51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=7.1	0	7.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=182	0	182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=10.9	0	10.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=25.1	0	25.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=5.2	0	5.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=361
pd=	KNR	2-11 2611-03                        ST-0002	2-11	2611-03                        ST-0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla zastawek Z-7 do Z-10 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 80]
nz=73	0	73
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=4.9	0	4.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=88	0	88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=362
pd=	KNR	2-11 2611-05                          ST-0002	2-11	2611-05                          ST-0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla zastawek Z-7 do Z-10 - pompowanie wody z wykopu
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 80]
nz=155	0	155
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=486	0	486
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=359
pd=	KNR	2-01 0419-02                       ST-0002	2-01	0419-02                       ST-0002		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na mur - dodatkowo kosztorysować zakup gruntu słaboprzepuszczalnego go wykonania grodzi w ilosci 35.52m3 z transportem
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=35.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.52	1	(5.2*4*1.2)+(2.2*4.0*1.2)		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=7.55	0	7.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=385
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                        ST-0002	2-18	0408-08                        ST-0002		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm - tymczasowy przepust
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 80]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=386
pd=	KNR	2-01 0503-02      ST-0002	2-01	0503-02      ST-0002		1
na=Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-II - zasypanie rurociągu przepustu. Dodatkowo kosztorysować zakup kruszywa słaboprzepuszczalnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=10.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.8	1	6.0*0.6*2*1.5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=3.01	0	3.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=297
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0218-02      ST-0003	2-01	0218-02      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop dołu fundamentowego z uwzglednieniem wykopu gruntu który zostanie wymieniony na grunt nośny.
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=105.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=105.6	1	(5.0*6.0*1.6)+(4.5*4.0*2*1.6)		

[RMS 80]
nz=0.1127	0	0.1127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0354	0	0.0354
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=368
pd=	KNR	2-10 0106-01 analogia              ST-0005	2-10	0106-01 analogia              ST-0005		1
na=Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań na głębokość do 3 m w grunt kat.I-II - Analogia - w miejsce bali kosztorysować ściankę szczelną PVC lub stalową o długości elementów 1.50m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=18.51	0	18.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=6.15	0	6.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=340
pd=		ST-0006                                   ST-0005		ST-0006                                   ST-0005		0
na=Zakotwienie ścianki szczelnej w płycie dennej - Kantówka 10x15cm dł.6.0m i śruby M12/600-8 szt.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 84]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=300
pd=	KSNR	10 0203-01            ST-0004	10	0203-01            ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcje. M- mieszanka betonowa B-10
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2.14
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.14	1	(2.6*4.70+1.7*2.7*2)*0.1		

[RMS 80]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=369
pd=	KSNR	10 0205-01                          ST-0004	10	0205-01                          ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=60
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60		

[RMS 80]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=370
pd=	KSNR	10 0205-02                             ST-0004	10	0205-02                             ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. 10 - 14 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=318
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=318	1	318		

[RMS 80]
nz=0.041	0	0.041
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=302
pd=	KNNR	10 2001-01      ST-00004	10	2001-01      ST-00004		1
na=Montaż prowadnic zasuw o szer.do 160 mm. Dodatkowo należy kosztorysować zakup ceownika 100*70 o grub. ścian 6mm oraz kotw ze spawaniem. Malowanie ceownika dwukrotnie farbą podkładową i farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.06
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.06	1	(1.80+1.80+2.25)*0.01014		

[RMS 80]
nz=247	0	247
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=305
pd=	KSNR	10 0201-04        ST-0004	10	0201-04        ST-0004		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy żelbetowe (płyta denna doku i ściany doku). M-beton hydrotechniczny C25/30, W-6, F-150. Kosztorysować beton z transportem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=8.79
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.79	1	(3.8*2.5*0.3)+(2.5*1.4*0.3*2)+(1.4*1.6*0.225*2)+(2.4*0.8*0.225*2)+(2.3*1.6*0.235*2)+(2.50*0.8*.12)		

[RMS 80]
nz=28.3	0	28.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=308
pd=	KNR	2-01 0503-02      ST-0003	2-01	0503-02      ST-0003		1
na=Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-II - pozycja zawiera wymianę gruntu. Dodatkowo kosztorysować zakup kruszywa słaboprzepuszczalnego oraz kruszywa na wymianę gruntu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=52.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.8	1	(2.5*6.0*1.6)+(4.5*4.0*1.6)		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=3.01	0	3.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=372
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0218-02      ST-0003	2-01	0218-02      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop pod umocnienia.
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=19.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19.5	1	13.0*0.5*3.0		

[RMS 80]
nz=0.1127	0	0.1127
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0354	0	0.0354
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=373
pd=	KNR	2-11 0521-06                            ST-0006	2-11	0521-06                            ST-0006		1
na=Wykonanie palisady przy śr.kołków 7-9 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	3+3+2+3+3+6+6+3+2+3		

[RMS 80]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=13	0	13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=312
pd=	KNR	2-11 0404-01        ST-0006	2-11	0404-01        ST-0006		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm - podsypka pod umocnienia siatkowo-kamienne i narzut kamienny luzem.
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=78.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=78.75	1	(3.5*7.0)+(6.5*7.0)+(3.5*2.5)         		

[RMS 80]
nz=0.111	0	0.111
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.0185	0	0.0185
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=313
pd=	KNR	2-11 0404-02      ST-0006	2-11	0404-02      ST-0006		1
na=Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - dod.za każdę dalsze 5 cm grub.
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=78.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=78.75	1	(3.5*7.0)+(6.5*7.0)+(3.5*2.5)        		

[RMS 80]
nz=0.086	0	0.086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=314
pd=	KNNR	1 0410-01      ST-0006	1	0410-01      ST-0006		1
na=Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną 300g/m2 - włóknina pod umocnienia skarp z koszy siatkowo-kamiennych i umocnienie dna cieku z narzutu kamiennego.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=78.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=78.75	1	(3.5*7.0)+(6.5*7.0)+(3.5*2.5)    		

[RMS 80]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=374
pd=	KNNR	10 0408-01                              ST-0006	10	0408-01                              ST-0006		1
na=Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy - kosze na skarpach 2,0m licząc od dna (wyżej narzut luzem) grubość 30cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=12.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	(9.0*2*2*0.3)+(3.0*2.0*0.3)		

[RMS 80]
nz=4.52	0	4.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=5.6	0	5.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=318
pd=	KNNR	10 0401-08      ST-0006	10	0401-08      ST-0006		1
na=Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - umocnienie dna cieku narzutem kamiennym grubości 30cm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=6.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.39	1	(2.0*3.5+2.2*6.5)*0.3		

[RMS 80]
nz=2.29	0	2.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=375
pd=	KNNR	10 0401-08                            ST-0006	10	0401-08                            ST-0006		1
na=Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - narzut na skarpach powyżej umocnienia z koszy siatkowo-kamiennych.
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4.77
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.77	1	(3.0*0.8*0.3*2)+(6.0*0.8*0.3*2)+(3.0*0.5*0.3)		

[RMS 80]
nz=2.29	0	2.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=319
pd=	KNNR	10 0401-08      ST-0006	10	0401-08      ST-0006		1
na=Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - narzut kamienny za palisadami średniej grubości 0.30 cm (M-kamień polny)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.28	1	(2.8+2+2.8)*0.5*0.3*2		

[RMS 80]
nz=2.29	0	2.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=320
pd=	KNR	2-13 1009-13                    ST-0004	2-13	1009-13                    ST-0004		1
na=Obsadzenie poręczy z rur - kosztorysować dodatkowo poręcze z rur malowane trzykrotnie M- mieszanka betonowa C25/30
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=8.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.8	1	2.20*4		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=2.58	0	2.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.98	0	0.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=322
pd=	KNR	2-11 0304-05      ST-0004	2-11	0304-05      ST-0004		1
na=Wykonanie i założenie szandorów o grub.po ostrug. 96 m - szandory grub. 71 mm.
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2.1*1.0		

[RMS 80]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=377
pd=	KNR	2-11 0304-08                           ST-0004	2-11	0304-08                           ST-0004		1
na=Okucia dla szandorów 41-71 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 80]
nz=0.175	0	0.175
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=384
pd=		ST-0004		ST-0004		1
na=Wykonanie zabezpieczenia przed wyjęciem nieuprawnionym zamknięć. Kosztorysować wykonanie zabezpieczenia. Malowanie stali dwukrotnie farbą podkładową i farbą nawierzchniową.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 75]
nz=15.32	0	15.32
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=324
pd=	KNR	2-13 1010-01      ST-0004	2-13	1010-01      ST-0004		1
na=Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=19	0	19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=378
pd=	KNR	2-01 0314-02      ST-0003	2-01	0314-02      ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) - formowanie grobelek. dodatkowo kosztorysować zakup gruntu do formowania grobelek z transportem
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=67.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=67.44	1	(4.75*20.75*0.50)+(1.75*20.75*0.5)		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.254	0	0.254
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=327
pd=	KNR	2-01 0508-02      ST- 0006	2-01	0508-02      ST- 0006		1
na=Darniowanie skarp na płask bez humusu - darniowanie skarp na długości 2.0 m na ponurze, i 2,0m na ponurze
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	2.5*2*4          		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=329
pd=	KNR	2-01 0510-01       ST-0006	2-01	0510-01       ST-0006		1
na=Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - skarpy i  grobelki
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1225.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1225.5	1	(55*21.5)+(2.*21.5)		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.258	0	0.258
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=331
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0505-04      ST-0003	2-01	0505-04      ST-0003		1
na=Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - przywrócenie stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych - dojazdów.
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1250	1	250*5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 80]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=345
pd=	KNR	2-11 0713-01      ST-0006	2-11	0713-01      ST-0006		1
na=Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia kołowa 1 etapowa - warunki normalne. Brona talerzowa. Gleby lekkie, średnie i torfowe.- przywrócenie stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0.13
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.13	1	250*5/10000		

[RMS 80]
nz=9.3	0	9.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=1.42	0	1.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=13.1	0	13.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=343
pd=Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	15-01 0116-03      ST-0003	15-01	0116-03      ST-0003		1
na=Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 2.0 m. Grub.warstwy odmulanej 30cm. - usunięcie namułów nagromadzonych w czasie budowy,
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100		

[RMS 24]
nz=0.0768	0	0.0768
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=344
pd=Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	15-01 0113-03      ST-0003	15-01	0113-03      ST-0003		1
na=Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 2.0 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100		

[RMS 80]
nz=0.273	0	0.273
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=347
pd=						0
na=Wykonanie badań zagęszczenia gruntu, badań betonu: wytrzymałości na ściskanie, wodoszczelność i mrozoodporność.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.00 		

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=349
pd=WACETOB wyd.I 1995 biuletyn 9 1996	KNR	2-11 1103-03      ST-0002	2-11	1103-03      ST-0002		1
na=Transport lądowy (wewnętrzny) kamienia, żwiru, pospółki na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym-  transpory gruntu do zabudowy, betonu,stali, pospółki, żwiru, kamienia.
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=745.3
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=745.3	1	0.1+305.0+0.4+0.2+216.0+21.5+7.8+41.6+7.0+105+28.7+1.0+10.0+1.0		

[RMS 50]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

