[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
nan=Budowa i remont urządzeń małej retencji 
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	2	3	0	6	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS   OFERTOWY
afn=       
nb=Budowa i remont urządzeń małej retencji - odbudowa dwóch przepustów i budowa czterech przepustów
ab=działki o nr ew. 941, 1150, 731, 618, 924 gmina Narew, powiat hajnowski.
ni=Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
ai=Sekretariat: ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok.
nk=.........................................
dt=.........................................
kln=13101310Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:13101310CPV 452 40000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej.1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=68.4	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu
wa=7.3	1	0
op=0	1
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=11.3	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=krata
id=	3
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=prowadnice-0.02642t
id=	3
jm=t	034
ce=0
il=0.12

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=prowadnice-0.0109t
id=	3
jm=t	034
ce=0
il=0.02

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=żwir do nawierzchni
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=116.25

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=pospółka
id=	3
jm=m3	060
ce=0
il=325.323

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=pręty okrągłe gładkie do zbrojenia betonu
id=1101399	2
jm=kg	033
ce=0
il=589.968

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.126

[RMS ZEST 8]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.204

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.204

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=gwoździe budowlane
id=1332099	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.639

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h
id=14121	1
jm=m-g	148
ce=0
il=486

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=pospółka do nawierzchni drogowych
id=1602299	2
jm=m3	060
ce=0
il=2.7

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=żwir do nawierzchni drogowych
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=0
il=19.2

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2304100	2
jm=m2	050
ce=0
il=12.18

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=mieszanka betonowa
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=20.682

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane kl.III gr. 19-45 mm
id=2600620	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.844

[RMS ZEST 17]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.938

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=żuraw samochodowy
id=31199	1
jm=m-g	148
ce=0
il=27.692

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=ciągnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=25.197

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
id=39116	3
jm=m-g	148
ce=0
il=13.2

[RMS ZEST 21]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.175

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.106

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=drewno opałowe iglaste - szczapy i wałki niekorowane
id=3950101	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.03

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=drewno opałowe
id=3950101	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.135

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
il=0.009

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.123

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.834

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0
il=24.098

[RMS ZEST 29]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.2

[RMS ZEST 30]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa do 3.5 t
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.175

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa do 4.5 t
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.123

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=darń
id=3990000	1
jm=m2	050
ce=0
il=58.05

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=nasiona traw
id=3990710	1
jm=kg	033
ce=0
il=1.44

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=beczkowóz ciągniony 2500 dm3
id=39982	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.099

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=kręgi betonowe śr. 1000 mm wys. 500 mm
id=5420004	2
jm=szt	020
ce=0
il=4.8

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=rurki drenarskie ceramiczne śr. 10 cm
id=5505020	2
jm=szt	020
ce=0
il=348

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=rury PEHD, PP lub PVC  SN-8  o śr. wewn. 600 mm'
id=5601299	2
jm=m	040
ce=0
il=46.92

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=giętarka do prętów śr. do 40 mm
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.314

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=nożyce do prętów
id=71230	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.776

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=prościarka do prętów śr. 4-10 mm
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.082

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=1332.839

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=100
il=0

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=robocizna'
id=999	3
jm=r-g	149
ce=13.5
il=0

[RMS ZEST 45]
ty=R
na=robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
il=48

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=robocizna'
id=999	3
jm=r-g	149
ce=25.69
il=0

[RMS ZEST 47]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa przepustu nr 1 o średnicy 60cm, długość 10m na dz. nr ew. 941, 731                       CPV - 45240000 - 1
wa=0
kn=0	0	0
id=799
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=800
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 45]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1275
pd=	KNR	2-01 0122-01                           ST-0001	2-01	0122-01                           ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym z poz. 8 i 19
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	63.0+21.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1122
pd=	KNR	15-01 0114-03                     ST-0002	15-01	0114-03                     ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 41]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1123
pd=	KNR	15-01 0115-02                            ST-0002	15-01	0115-02                            ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 41]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=802
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0003	2-01	0419-01                        ST0003		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 3.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 1.
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2.0*1.0*2.5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=803
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 41]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=804
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 41]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1127
pd=	KNR	2-01 0215-03                      ST-0003	2-01	0215-03                      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=50.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50.4	1	3.6*1.00*14		

[RMS 41]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1128
pd=	KNR	2-31 0816-03                      ST-0002	2-31	0816-03                      ST-0002		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 41]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1131
pd=	KNR	4-04 1101-01                      ST-0002	4-04	1101-01                      ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1.13
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.13	1	(2*3.14*0.3*0.10*6.0)		

[RMS 41]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1271
pd=	KNNR	10 0203-02                         ST-0004	10	0203-02                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod rurociągi
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.6	1	(0.15+0.05)*0.8*10.0		

[RMS 41]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1270
pd=	KNNR	10 0203-01                         ST-0004	10	0203-01                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcje
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.35	1	1.10*1.60*0.10*2		

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=810
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0004	10	0205-01                        ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu i wylotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=96.4
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=96.4	1	48.20*2		

[RMS 41]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1136
pd=	KNR	7-20 0601-01  + malowanie              ST-0004	7-20	0601-01  + malowanie              ST-0004		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 60*40 - długość 1.40m+1.40m=2.80m (10.90kg). Kosztorysować prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=0.01
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.01	1	0.0109		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1142
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0004	10	0201-02                     ST-0004		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu oraz krawężników przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1.77
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.77	1	0.80+0.80+(1.10*0.15*0.5*2)		

[RMS 41]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1141
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0004	2-18	0408-08                          ST-0004		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10.0		

[RMS 41]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1274
pd=		ST-0004		ST-0004		0
na=Wykonanie kraty w obramowaniu z kątownika i załozenie w prowadnicach. Kosztorysowac cenę kraty.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1133
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - kosztorysować dodatkowo zakup gruntu mineralnego (pospółki)
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=58
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	(3.6*1.25*14)-(3.14*0.35*0.35*13)		

[RMS 41]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1121
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu ze żwiru nad przepustem  i dojeździe na długości 20m, przy średniej wysokości 0.15m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	7.0*10.0*2*0.15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=820
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe - z poz 19.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21.0		

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1272
pd=	KNR	2-01 0506-04                        ST-0003	2-01	0506-04                        ST-0003		1
na=Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1273
pd=	KNR	2-01 0508-02                             ST-0005	2-01	0508-02                             ST-0005		1
na=Darniowanie skarp na płask bez humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=819
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0005	2-01	0510-03                            ST-0005		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa przepustu nr 2 o średnicy 60cm, długość 12m na dz. nr ew. 618, 1150                      CPV - 45240000 - 1
wa=0
kn=0	0	0
id=1276
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=1277
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 45]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1278
pd=	KNR	2-01 0122-01                           ST-0001	2-01	0122-01                           ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - z poz. 31, 42
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	72.0+24.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1279
pd=	KNR	15-01 0114-03                     ST-0002	15-01	0114-03                     ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 41]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1280
pd=	KNR	15-01 0115-02                            ST-0002	15-01	0115-02                            ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 41]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1281
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0003	2-01	0419-01                        ST0003		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 3.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 1.
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2.0*1.0*2.5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1282
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 41]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1283
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 41]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1284
pd=	KNR	2-01 0215-03                      ST-0003	2-01	0215-03                      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	3.6*1.25*16		

[RMS 41]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1285
pd=	KNR	2-31 0816-03                      ST-0002	2-31	0816-03                      ST-0002		1
na=Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 41]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1286
pd=	KNR	4-04 1101-01                      ST-0002	4-04	1101-01                      ST-0002		1
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl. do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1.13
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.13	1	(2*3.14*0.3*0.10*6)		

[RMS 41]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1287
pd=	KNNR	10 0203-02                         ST-0004	10	0203-02                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod rurociągi
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1.92
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.92	1	(0.15+0.05)*0.8*12.0		

[RMS 41]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1288
pd=	KNNR	10 0203-01                         ST-0004	10	0203-01                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcje
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=0.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.35	1	1.10*1.60*0.10*2		

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1289
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0004	10	0205-01                        ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu i wylotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=96.4
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=96.4	1	48.20*2		

[RMS 41]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1290
pd=	KNR	7-20 0601-01  + malowanie              ST-0004	7-20	0601-01  + malowanie              ST-0004		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 60*40 - długość 1.40m+1.40m=2.80m (10.90kg). Kosztorysować prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=0.01
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.01	1	0.0109		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1291
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0004	10	0201-02                     ST-0004		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu oraz krawężników przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1.77
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.77	1	0.80+0.80+(1.10*0.15*0.5*2)		

[RMS 41]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1292
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0004	2-18	0408-08                          ST-0004		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12.0		

[RMS 41]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1293
pd=		ST-0004		ST-0004		0
na=Wykonanie kraty w obramowaniu z kątownika i załozenie w prowadnicach. Kosztorysowac cenę kraty.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1294
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - kosztorysować dodatkowo zakup gruntu mineralnego do zasypania wykopu (pospółki)
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=66.23
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=66.23	1	(3.6*1.25*16)-(3.14*0.35*0.35*15)		

[RMS 41]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1295
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu ze żwiru nad przepustem  i dojeździe na długości 20m, przy średniej wysokości 0.15m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	8.0*10.0*2*0.15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1296
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe - z poz 42.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=24
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24.0		

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1297
pd=	KNR	2-01 0506-04                        ST-0003	2-01	0506-04                        ST-0003		1
na=Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1298
pd=	KNR	2-01 0508-02                             ST-0005	2-01	0508-02                             ST-0005		1
na=Darniowanie skarp na płask bez humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1299
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0005	2-01	0510-03                            ST-0005		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa przepustu nr 3 o średnicy 60cm, długość 6m na dz. nr ew. 1150                      CPV - 45240000 - 1
wa=0
kn=0	0	0
id=1300
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=1301
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 45]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1302
pd=	KNR	2-01 0122-01                           ST-0001	2-01	0122-01                           ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - z poz. 54, 63
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=62.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=62.25	1	45.0+17.25		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1303
pd=	KNR	15-01 0114-03                     ST-0002	15-01	0114-03                     ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 41]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1304
pd=	KNR	15-01 0115-02                            ST-0002	15-01	0115-02                            ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 41]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1305
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0003	2-01	0419-01                        ST0003		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 3.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 1.
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2.0*1.0*2.5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1306
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 41]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1307
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 41]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1308
pd=	KNR	2-01 0215-03                      ST-0003	2-01	0215-03                      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust z uwzględnieniem wykopu gruntu ktory zostanie wymieniony na grunt nośny.
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	3.0*1.50*10.0		

[RMS 41]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1311
pd=	KNNR	10 0203-02                         ST-0004	10	0203-02                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod rurociągi
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=0.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.96	1	(0.15+0.05)*0.8*6.0		

[RMS 41]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1312
pd=	KNNR	10 0203-01                         ST-0004	10	0203-01                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcje
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=0.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.35	1	1.10*1.60*0.10*2		

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1313
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0004	10	0205-01                        ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu i wylotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=96.4
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=96.4	1	48.20*2		

[RMS 41]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1368
pd=	KNR	7-20 0601-01  + malowanie              ST-0004	7-20	0601-01  + malowanie              ST-0004		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 60*40 - długość 1.40m+1.40m=2.80m (10.90kg), oraz długość 1.40m+1.40m+1.20m=4.0m (15.52kg). Kosztorysować prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.0109+0.01552		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1315
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0004	10	0201-02                     ST-0004		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu oraz krawężników przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1.77
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.77	1	0.80+0.80+(1.10*0.15*0.5*2)		

[RMS 41]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1316
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0004	2-18	0408-08                          ST-0004		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0		

[RMS 41]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1317
pd=		ST-0004		ST-0004		0
na=Wykonanie kraty w obramowaniu z kątownika i załozenie w prowadnicach. Kosztorysowac cenę kraty.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1318
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - kosztorysować dodatkowo zakup gruntu mineralnego do zasypania wykopu z uwzględnieniem wymiany gruntu (pospółki)
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=34.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=34.04	1	(3.0*1.25*10)-(3.14*0.35*0.35*9.0)		

[RMS 41]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1319
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu ze żwiru nad przepustem  i dojeździe na długości 20m, przy średniej wysokości 0.15m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=17.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17.25	1	5.75*10.0*2*0.15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1320
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe - z poz 63.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=17.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17.25	1	17,25		

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1321
pd=	KNR	2-01 0506-04                        ST-0003	2-01	0506-04                        ST-0003		1
na=Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1322
pd=	KNR	2-01 0508-02                             ST-0005	2-01	0508-02                             ST-0005		1
na=Darniowanie skarp na płask bez humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1323
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0005	2-01	0510-03                            ST-0005		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa przepustu nr 4 o średnicy 60cm, długość 6m na dz. nr ew. 924, 1150, 941                      CPV - 45240000 - 1
wa=0
kn=0	0	0
id=1346
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=1347
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 45]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1348
pd=	KNR	2-01 0122-01                           ST-0001	2-01	0122-01                           ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - z poz. 75, 84
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	45.0+18.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1349
pd=	KNR	15-01 0114-03                     ST-0002	15-01	0114-03                     ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 41]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1350
pd=	KNR	15-01 0115-02                            ST-0002	15-01	0115-02                            ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 41]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1351
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0003	2-01	0419-01                        ST0003		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 3.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 1.
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2.0*1.0*2.5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1352
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 41]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1353
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 41]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1354
pd=	KNR	2-01 0215-03                      ST-0003	2-01	0215-03                      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust z uwzględnieniem wykopu gruntu ktory zostanie wymieniony na grunt nośny.
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	3.0*1.50*10.0		

[RMS 41]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1355
pd=	KNNR	10 0203-02                         ST-0004	10	0203-02                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod rurociągi
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=0.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.96	1	(0.15+0.05)*0.8*6.0		

[RMS 41]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1356
pd=	KNNR	10 0203-01                         ST-0004	10	0203-01                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcje
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=0.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.35	1	1.10*1.60*0.10*2		

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1357
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0004	10	0205-01                        ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu i wylotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=96.4
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=96.4	1	48.20*2		

[RMS 41]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1358
pd=	KNR	7-20 0601-01  + malowanie              ST-0004	7-20	0601-01  + malowanie              ST-0004		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 60*40 - długość 1.40m+1.40m=2.80m (10.90kg), oraz długość 1.40m+1.40m+1.20m=4.0m (15.52kg). Kosztorysować prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.0109+0.01552		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1359
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0004	10	0201-02                     ST-0004		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu oraz krawężników przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1.77
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.77	1	0.80+0.80+(1.10*0.15*0.5*2)		

[RMS 41]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1360
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0004	2-18	0408-08                          ST-0004		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0		

[RMS 41]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1361
pd=		ST-0004		ST-0004		0
na=Wykonanie kraty w obramowaniu z kątownika i załozenie w prowadnicach. Kosztorysowac cenę kraty.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1362
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - kosztorysować dodatkowo zakup gruntu mineralnego do zasypania wykopu z uwzględnieniem wymiany gruntu (pospółki)
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=41.54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41.54	1	(3.0*1.50*10)-(3.14*0.35*0.35*9.0)		

[RMS 41]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1363
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu ze żwiru nad przepustem  i dojeździe na długości 20m, przy średniej wysokości 0.15m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	6.00*10.0*2*0.15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1364
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe - z poz 84.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18.00		

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1365
pd=	KNR	2-01 0506-04                        ST-0003	2-01	0506-04                        ST-0003		1
na=Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1366
pd=	KNR	2-01 0508-02                             ST-0005	2-01	0508-02                             ST-0005		1
na=Darniowanie skarp na płask bez humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1367
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0005	2-01	0510-03                            ST-0005		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa przepustu nr 5 o średnicy 60cm, długość 6m na dz. nr ew. 941                      CPV - 45240000 - 1
wa=0
kn=0	0	0
id=1369
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=1370
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 45]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1371
pd=	KNR	2-01 0122-01                           ST-0001	2-01	0122-01                           ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - z poz. 75, 84
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	45.0+18.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1372
pd=	KNR	15-01 0114-03                     ST-0002	15-01	0114-03                     ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 41]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1373
pd=	KNR	15-01 0115-02                            ST-0002	15-01	0115-02                            ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 41]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1374
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0003	2-01	0419-01                        ST0003		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 3.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 1.
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2.0*1.0*2.5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1375
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 41]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1376
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 41]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1377
pd=	KNR	2-01 0215-03                      ST-0003	2-01	0215-03                      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust z uwzględnieniem wykopu gruntu ktory zostanie wymieniony na grunt nośny.
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	3.0*1.50*10.0		

[RMS 41]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1378
pd=	KNNR	10 0203-02                         ST-0004	10	0203-02                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod rurociągi
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=0.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.96	1	(0.15+0.05)*0.8*6.0		

[RMS 41]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1379
pd=	KNNR	10 0203-01                         ST-0004	10	0203-01                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcje
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=0.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.35	1	1.10*1.60*0.10*2		

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1380
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0004	10	0205-01                        ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu i wylotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=96.4
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=96.4	1	48.20*2		

[RMS 41]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1381
pd=	KNR	7-20 0601-01  + malowanie              ST-0004	7-20	0601-01  + malowanie              ST-0004		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 60*40 - długość 1.40m+1.40m=2.80m (10.90kg), oraz długość 1.40m+1.40m+1.20m=4.0m (15.52kg). Kosztorysować prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.0109+0.01552		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1382
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0004	10	0201-02                     ST-0004		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu oraz krawężników przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1.77
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.77	1	0.80+0.80+(1.10*0.15*0.5*2)		

[RMS 41]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1383
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0004	2-18	0408-08                          ST-0004		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0		

[RMS 41]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1384
pd=		ST-0004		ST-0004		0
na=Wykonanie kraty w obramowaniu z kątownika i załozenie w prowadnicach. Kosztorysowac cenę kraty.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1385
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - kosztorysować dodatkowo zakup gruntu mineralnego do zasypania wykopu z uwzględnieniem wymiany gruntu (pospółki)
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=41.54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41.54	1	(3.0*1.50*10)-(3.14*0.35*0.35*9.0)		

[RMS 41]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1386
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu ze żwiru nad przepustem  i dojeździe na długości 20m, przy średniej wysokości 0.15m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	6.00*10.0*2*0.15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1387
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe - z poz 84.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18.00		

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1388
pd=	KNR	2-01 0506-04                        ST-0003	2-01	0506-04                        ST-0003		1
na=Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1389
pd=	KNR	2-01 0508-02                             ST-0005	2-01	0508-02                             ST-0005		1
na=Darniowanie skarp na płask bez humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1390
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0005	2-01	0510-03                            ST-0005		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Przebudowa przepustu nr 6 o średnicy 60cm, długość 6m na dz. nr ew. 941                      CPV - 45240000 - 1
wa=0
kn=0	0	0
id=1391
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=1392
pd=		ST-0001		ST-0001		0
na=Wytyczenie obiektu z zainstalowaniem reperu roboczego.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 45]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1393
pd=	KNR	2-01 0122-01                           ST-0001	2-01	0122-01                           ST-0001		1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - z poz. 75, 84
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=63
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	45.0+18.0		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.0559	0	0.0559
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1394
pd=	KNR	15-01 0114-03                     ST-0002	15-01	0114-03                     ST-0002		1
na=Ręczne wykoszenie porostów gęstych miekkich ze skarp
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 41]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1395
pd=	KNR	15-01 0115-02                            ST-0002	15-01	0115-02                            ST-0002		1
na=Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 41]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1396
pd=	KNR	2-01 0419-01                        ST0003	2-01	0419-01                        ST0003		1
na=Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask - grodze o szer. korony 1.0 m, nach. skarp 1:1, wysokości 1.0 m, szerokości w podstawie 3.0 m, średnia długość 2.5 m,  szt. 1.
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2.0*1.0*2.5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=6.03	0	6.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1397
pd=	KNR	2-11 2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002	2-11	2601-05     pozycja zastępcza, analogia   ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - urządzenia odwodnienia w gruncie sypkim - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 41]
nz=56.7	0	56.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=58	0	58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1398
pd=	KNR	2-11 2601-07        ST- 0002	2-11	2601-07        ST- 0002		1
na=Odwodnienie powierzchn.wykopu fundament.dla : przepustów P-3 i PP-2; zastawek Z-4 do Z-6; stopni St-1 - pompowanie wody - odwodnienie wykopu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 41]
nz=25.8	0	25.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=81	0	81
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1399
pd=	KNR	2-01 0215-03                      ST-0003	2-01	0215-03                      ST-0003		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - wykop pod przepust z uwzględnieniem wykopu gruntu ktory zostanie wymieniony na grunt nośny.
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=45
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	3.0*1.50*10.0		

[RMS 41]
nz=0.109	0	0.109
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0401	0	0.0401
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1400
pd=	KNNR	10 0203-02                         ST-0004	10	0203-02                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod rurociągi
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=0.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.96	1	(0.15+0.05)*0.8*6.0		

[RMS 41]
nz=7	0	7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1401
pd=	KNNR	10 0203-01                         ST-0004	10	0203-01                         ST-0004		1
na=Podłoże betonowe pod konstrukcje
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=0.35
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.35	1	1.10*1.60*0.10*2		

[RMS 41]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1402
pd=	KNNR	10 0205-01                        ST-0004	10	0205-01                        ST-0004		1
na=Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki - zbrojenie wlotu i wylotu.
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=96.4
jm=kg zbroj.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=96.4	1	48.20*2		

[RMS 41]
nz=0.059	0	0.059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1403
pd=	KNR	7-20 0601-01  + malowanie              ST-0004	7-20	0601-01  + malowanie              ST-0004		1
na=Montaż prowadnic o szer. do 160 mm zasuw o ruchu pionowym - prowadnice  z ceownika 60*40 - długość 1.40m+1.40m=2.80m (10.90kg), oraz długość 1.40m+1.40m+1.20m=4.0m (15.52kg). Kosztorysować prowadnice malowane dwukrotnie farbą podkładową i dwukrotnie  farbą nawierzchniową.
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=0.03
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0.0109+0.01552		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=259.13	0	259.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=52.7	0	52.7
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1404
pd=	KNNR	10 0201-02                     ST-0004	10	0201-02                     ST-0004		1
na=Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m3 - elementy żelbetowe - betonowanie wlotu i wylotu przepustu oraz krawężników przed wlotem i wylotem - beton hydrotechniczny C-25/30,F-150, W-6
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1.77
jm=m3 miesz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.77	1	0.80+0.80+(1.10*0.15*0.5*2)		

[RMS 41]
nz=25	0	25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1405
pd=	KNR-W	2-18 0408-08                          ST-0004	2-18	0408-08                          ST-0004		1
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6.0		

[RMS 41]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.0616	0	0.0616
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.602	0	0.602
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1406
pd=		ST-0004		ST-0004		0
na=Wykonanie kraty w obramowaniu z kątownika i załozenie w prowadnicach. Kosztorysowac cenę kraty.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1407
pd=	KNNR	1 0321-01                       ST-0003	1	0321-01                       ST-0003		1
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m; grunt kat.I-II - kosztorysować dodatkowo zakup gruntu mineralnego do zasypania wykopu z uwzględnieniem wymiany gruntu (pospółki)
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=41.54
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=41.54	1	(3.0*1.50*10)-(3.14*0.35*0.35*9.0)		

[RMS 41]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1408
pd=	KNR	2-01 0314-01                           ST-0003	2-01	0314-01                           ST-0003		1
na=Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - formowanie nasypu ze żwiru nad przepustem  i dojeździe na długości 20m, przy średniej wysokości 0.15m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	6.00*10.0*2*0.15		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1409
pd=		ST-0002		ST-0002		0
na=Zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania żwiru do nawierzchi drogowych na nasyp nad rurociągiem i dojeździe - z poz 84.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18.00		

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1410
pd=	KNR	2-01 0506-04                        ST-0003	2-01	0506-04                        ST-0003		1
na=Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.147	0	0.147
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1411
pd=	KNR	2-01 0508-02                             ST-0005	2-01	0508-02                             ST-0005		1
na=Darniowanie skarp na płask bez humusu
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.752	0	0.752
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1412
pd=	KNR	2-01 0510-03                            ST-0005	2-01	0510-03                            ST-0005		1
na=Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsiew terenu zniszczonego podczas prowadzenia robót
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=20
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=0.066	0	0.066
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

