**Załącznik nr 2**

**Nr postępowania: WYPAS-12/2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymaganego parametru** | **TAK/NIE** | **WSKAZAĆ** |
| 1 | Producent |  |  |
| 2 | Model |  |  |
| 3 | Rok produkcji |  |  |
| 4 | Przyczepa o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej 3 000 kg |  |  |
| 5 | Ładowność min. 1 210 kg |  |  |
| 6 | Przestrzeń ładunkowa o wymiarach minimalnych: 300 cm długość, 174 cm szerokość, 230 cm wysokość |  |  |
| 7 | Liczba osi – 2 hamowane |  |  |
| 8 | Ściany drewniane z powłoką z tworzywa sztucznego |  |  |
| 9 | Podłoga pokryta gumą antypoślizgową |  |  |
| 10 | Dach z tworzywa sztucznego |  |  |
| 11 | Drzwi boczne ułatwiające dostęp do zwierząt, zamykane na klucz |  |  |
| 12 | Wspornik ściany bocznej z przodu i tyłu |  |  |
| 13 | Rampa z poprzeczkami antypoślizgowymi, otwierana do dołu |  |  |
| 14 | Plandeka tylna |  |  |
| 15 | Min. dwa okna, z regulowanym otwarciem |  |  |
| 16 | Opony min. 13” |  |  |
| 17 | Siodlarnia z możliwością demontażu lub bez siodlarni |  |  |
| 18 | Ładowanie koni – z tyłu przyczepy |  |  |
| 19 | Regulacja dla większych i mniejszych koni |  |  |
| 20 | Separacja wewnętrzna między końmi – przestawna i wyjmowana |  |  |
| 21 | Ściany boczne (wewnętrzne) z odbojnikami i osłonami |  |  |
| 22 | Światła zewnętrzne – zgodne z przepisami |  |  |
| 23 | Uchwyty umożliwiające przywiązanie koni |  |  |
| 23 | Możliwość naprawy co najmniej w jednym punkcie serwisowym w promieniu 100 km od miejsca dostawy lub Wykonawca będzie świadczył usługę serwisu mobilnego |  | Podać adres serwisu: |