|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Typ wymagania**  | **TAK/NIE** | **WSKAZAĆ** |
| 1 | Producent  |   |   |
| 2 | Model  |   |   |
| 3 | Rok produkcji |   |   |
| 4 | Nadwozie typu Pick-up posiadające półtorej kabiny |   |   |
| 5 | Silnik diesel nie mniejszy niż 2,3 dm3 i nie większy niż 2,5 dm3 chłodzony cieczą |   |   |
| 6 | Moc silnika netto minimum 150 KM |   |   |
| 7 | Normę emisji spalin co najmniej Euro 5 |   |   |
| 8 | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (średnie) nie więcej niż 7,0 l / 100 km; |   |   |
| 9 | Emisji CO2: nie więcej niż 250 g/km |   |   |
| 10 | Napęd na cztery koła (4x4);  |   |   |
| 11 | Blokada tylnego dyferencjału;  |   |   |
| 12 |  Skrzynia biegów manualna, sześciobiegowa |   |   |
| 13 | Zawieszenie: tył – resory piórowe, przód – wahacze; |   |   |
| 14 | Masa własna samochodu nie większa niż 2200 kg; |   |   |
| 15 |  Maksymalna ładowność ponad 1 tona, przy czym dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3,5 tony |   |   |
| 16 | Minimalny prześwit – 22,50 cm |   |   |
| 17 | Maksymalna średnica zawracania – 7,00 m |   |   |
| 18 |  Minimalne wymiary przedziału bagażowego: długość 1800/szerokość 1450 /wysokość 470 |   |   |
| 19 |  Hamulce: przednie tarczowe wentylowane, tylne bębnowe |   |   |
| 20 | System kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy |   |   |
| 21 | System ABS oraz system elektronicznego rozdziału siły hamowania |   |   |
| 22 | Ogumienie letnie na felgach stalowych lub aluminiowych o szerokości opony co najmniej 245; |   |   |
| 23 |  Ogumienie zimowe o szerokości opony co najmniej 245, dostosowane do felg zamontowanych w samochodzie; |   |   |
| 24 |  Śruby zabezpieczające na kołach, |   |   |
| 25 |  Pełnowymiarowe koło zapasowe; |   |   |
| 26 |  Tapicerka materiałowa czarna |   |   |
| 27 | Osłony przeciwbłotne z przodu i z tyłu;  |   |   |
| 28 | Co najmniej 6 poduszek powietrznych (w tym co najmniej przednie 2 i boczne 2 z zintegrowanymi kurtynami powietrznymi) |   |   |
| 29 |  Przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości |   |   |
| 30 | Napinacze pasów bezpieczeństwa |   |   |
| 31 |  Pasy bezpieczeństwa dla tylnego rzędu siedzeń |   |   |
| 32 | Dwa zagłówki tylnego siedzenia |   |   |
| 33 | Zagłówki z przodu |   |   |
| 34 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości |   |   |
| 35 |  Wspomaganie układu kierowniczego |   |   |
| 36 | Kolumna kierownicza regulowana w co najmniej 1 płaszczyźnie |   |   |
| 37 |  Klimatyzacja |   |   |
| 38 |  Immobiliser oraz dodatkowe elektroniczne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe; |   |   |
| 39 | Zdalnie sterowany centralny zamek |   |   |
| 40 | System Audio CD, MP3 z systemem głośników |   |   |
| 41 | Elektrycznie regulowane szyby przednie |   |   |
| 42 |  Ogrzewanie tylnej szyby |   |   |
| 43 | Trzecie światło stop w systemie LED |   |   |
| 44 |  Regulacja prędkości wycieraczki szyby przedniej |   |   |
| 45 |  Reflektory przeciwmgielne przednie |   |   |
| 46 | Wykładzina na ściankach i podłodze |   |   |
| 47 |  Komplet gumowych dywaników samochodowych |   |   |
| 48 |  Czujnik parkowania: przód, tył |   |   |
| 49 |  Co najmniej jedno gniazdo elektryczne 12V |   |   |
| 50 |  Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica |   |   |
| 51 |   Hak holowniczy |   |   |
| 52 |  Deklarację zgodności WE (oznakowanie CE) lub inne równoważne |   |   |
| 53 | Kierownica usytuowana po lewej stronie pojazdu |  |  |
| 54 | Średnie zużycie energii nie większe niż 3,5 MJ/km |   | (wskazać średnie spalanie na 100 km dla podanego silnika) |

*…………………………….……………….. ……………………………………………………*

*Miejscowość, data podpis osoby upoważnionej*